

**TIPOS DE DEFECTOS SEGÚN VISIBILDIAD EN PRENDA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÁREA** | **TIPO DE DEFECTO** | **ÁREA DE VISIBILIDAD** | **CRITICO** | **MAYOR** | **MENOR** |
| **TELA** | **Neps en tela.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  | X |
| **Agujeros, cortes o daños.** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** | X |  |  |
| **No visible** | X |  |  |
| **Daños producidos por la aguja.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| ***Pilling*: vellosidad irregular en tela.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Tejido contaminado.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Defectos de barrado, cabo roto, falta de aguja, mota, etc.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Color no correcto en menor grado.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Color no correcto en mayor grado.** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** | X |  |  |
| **No visible** | X |  |  |
| **Peso incorrecto mayor al 5%.** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** | X |  |  |
| **No visible** | X |  |  |
| **Peso incorrecto igual o menor al 5%.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **INSUMOS** | **Variantes del tono del hilo.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  |  | X |
| **No visible** |  |  | X |
| **Variantes del tono del insumo(encaje, cintas, sesgos, entre otros).** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  |  | X |
| **No visible** |  |  | X |
| **CONFECCIÓN** | **Piezas asimétricas.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Costuras rotas.** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** | X |  |  |
| **No visible** | X |  |  |
| **Costuras abiertas.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Costuras recogidas.** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Costuras torcidas.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  | X |
| **Costuras interiores sin pulir.** | **Visible** |  |  | X |
| **Menos Visible** |  |  | X |
| **No visible** |  |  | X |
| **Saltos de puntada.** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  | X |
| **Costuras sin rematar.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Pespunte irregular.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  |  | X |
| **No visible** |  |  | X |
| **Reprocesos visibles.** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  |  |
| **Medida de largo de puntada no correcta.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Hilos sueltos.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Falta de cases de costuras.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  | X |

Observe en las figuras las áreas de visibilidad.



****

****